# Component Size Summary – JLCPCB Verified

## Capacitors

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designator | JLCPCB Part # | Package Size | Value |
| C0, C6, C13 | C128911 | 0805 | 10 nF |
| C1, C2 | C94122 | 0805 | 1 µF |
| C3, C4, C5, C7, C8, C14 | C49678 | 0805 | 0.1 µF |
| C9 | C106542 | Radial | 120 µF |
| C10 | C129636 | 0805 | 1 nF |
| C11 | C3314 | Radial | 47 µF |
| C12 | C88885 | 0402 | 2 pF |
| C15 | C1623 | 0603 | 0.47 µF |

## Resistors

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designator | JLCPCB Part # | Package Size | Value |
| R0 | C177338 | 0603 | 22 Ω |
| R1 | C4134156 | 0603 | 10 kΩ |
| R2, R8 | C108405 | 0603 | 22 Ω |
| R3 | C861744 | 0603 | 200 Ω |
| R4, R5 | C177343 | 0603 | 1 kΩ |
| R6 | C22356465 | 0603 | 10 kΩ |
| R7 | C861451 | 0603 | 50 kΩ |
| R9 | C114683 | 0603 | 220 Ω |
| R10 | C177342 | 0603 | 20 kΩ |
| R11 | C22356636 | 0603 | 100 kΩ |
| R12 | C114629 | 0603 | 560 Ω |